Расчет геометрических характеристик сечения


Рис.1 — Сечение с результатами расчета

Дата расчета: 15.10.2026, 21:11:09
Единицы длины: см
Единица силы: кН

Габариты и периметры

b=7 (см) — габарит по оси Ox
h=20 (см) — габарит по оси Oy
bu=7 (см) — габарит вдоль оси U
hv=20 (см) — габарит вдоль оси V
Pext=74.8 (см) — наружный периметр
Pint=0 (см) — внутренний периметр

Центры

xc=2.04 (см) — центр тяжести, по Ox
yc=10 (см) — центр тяжести, по Oy
xpc=0.19 (см) — пластический центр, по Ox
ypc=10 (см) — пластический центр, по Oy
xs=-2.98 (см) — центр изгиба, по Ox
ys=10 (см) — центр изгиба, по Oy

Моменты инерции

Ixc=457.16 (см⁴)
Iyc=49.18 (см⁴)
Ixyc=0 (см⁴) — центробежный
Ip=506.33 (см⁴) — полярный

Главные оси

Iu=457.16 (см⁴) — макс.
Iv=49.18 (см⁴) — мин.
α=0 (°) — наклон главных осей

Радиусы инерции

ix=7.84 (см)
iy=2.57 (см)
iu=7.84 (см)
iv=2.57 (см)
ip=8.25 (см) — полярный

Моменты сопротивления

Wxc=45.72 (см³) — мин. по оси x
Wx+=45.72 (см³) — верхнее волокно
Wx−=45.72 (см³) — нижнее волокно
Wyc=9.91 (см³) — мин. по оси y
Wy+=9.91 (см³) — правое волокно
Wy−=24.13 (см³) — левое волокно
Wp=45.36 (см³) — полярный

Ядро сечения

ay+=6.14 (см) — ядровое расстояние, +y
ay−=6.14 (см) — ядровое расстояние, −y
ax+=3.24 (см) — ядровое расстояние, +x
ax−=1.33 (см) — ядровое расстояние, −x

Сдвиг

Sx=26.67 (см³) — статический момент полусечения
Sy=8.43 (см³) — статический момент полусечения
bx=0.2 (см) — ширина на уровне нейтральной оси
by=0.4 (см) — ширина на уровне нейтральной оси
WQx=3.43 (см²) — I·b/S (Журавский)
WQy=2.33 (см²) — I·b/S (Журавский)
Asx=1.72 (см²) — площадь сдвига (FEM)
Asy=3.32 (см²) — площадь сдвига (FEM)

Кручение

It=0.1 (см⁴) — свободное кручение
Iω=3928.49 (см⁶) — секториальный
Wt=0.01 (см³) — приближенно, It/rmax

Пластика

Wpl,x=53.34 (см³)
Wpl,y=14.47 (см³)
kpl,x=1.17 — коэффициент формы
kpl,y=1.46 — коэффициент формы

Жесткости

EA=153264 (кН) — продольная
EIx=941.74 (кН·м²) — изгибная
EIy=101.3 (кН·м²) — изгибная
GIt=0.08 (кН·м²) — крутильная
GAx=13600.23 (кН) — сдвиговая
GAy=26341.55 (кН) — сдвиговая
EIω=0.81 (кН·м⁴) — секториальная

Масс-инерционные

g=5.84 (кг/м) — погонная масса
Imx=0.04 (кг·м²/м) — погонный момент инерции массы
Imy=0 (кг·м²/м) — погонный момент инерции массы
Imp=0.04 (кг·м²/м) — полярный момент инерции массы
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