Расчет геометрических характеристик сечения


Рис.1 — Сечение с результатами расчета

Дата расчета: 15.10.2026, 21:09:43
Единицы длины: см
Единица силы: кН

Габариты и периметры

b=40 (см) — габарит по оси Ox
h=99.6 (см) — габарит по оси Oy
bu=40 (см) — габарит вдоль оси U
hv=99.6 (см) — габарит вдоль оси V
Pext=337.2 (см) — наружный периметр
Pint=0 (см) — внутренний периметр

Центры

xc=20 (см) — центр тяжести, по Ox
yc=56.64 (см) — центр тяжести, по Oy
xpc=20 (см) — пластический центр, по Ox
ypc=65.6 (см) — пластический центр, по Oy
xs=20 (см) — центр изгиба, по Ox
ys=73.9 (см) — центр изгиба, по Oy

Моменты инерции

Ixc=369043.22 (см⁴)
Iyc=14274.67 (см⁴)
Ixyc=0 (см⁴) — центробежный
Ip=383317.88 (см⁴) — полярный

Главные оси

Iu=369043.22 (см⁴) — макс.
Iv=14274.67 (см⁴) — мин.
α=0 (°) — наклон главных осей

Радиусы инерции

ix=40.59 (см)
iy=7.98 (см)
iu=40.59 (см)
iv=7.98 (см)
ip=41.37 (см) — полярный

Моменты сопротивления

Wxc=6515.26 (см³) — мин. по оси x
Wx+=8590.96 (см³) — верхнее волокно
Wx−=6515.26 (см³) — нижнее волокно
Wyc=713.73 (см³) — мин. по оси y
Wy+=713.73 (см³) — правое волокно
Wy−=713.73 (см³) — левое волокно
Wp=6541.78 (см³) — полярный

Ядро сечения

ay+=29.09 (см) — ядровое расстояние, +y
ay−=38.35 (см) — ядровое расстояние, −y
ax+=3.19 (см) — ядровое расстояние, +x
ax−=3.19 (см) — ядровое расстояние, −x

Сдвиг

Sx=4195.32 (см³) — статический момент полусечения
Sy=592 (см³) — статический момент полусечения
bx=1 (см) — ширина на уровне нейтральной оси
by=99.6 (см) — ширина на уровне нейтральной оси
WQx=87.97 (см²) — I·b/S (Журавский)
WQy=2401.62 (см²) — I·b/S (Журавский)
Asx=100.81 (см²) — площадь сдвига (FEM)
Asy=95.49 (см²) — площадь сдвига (FEM)

Кручение

It=176.76 (см⁴) — свободное кручение
Iω=25748785.75 (см⁶) — секториальный
Wt=3.02 (см³) — приближенно, It/rmax

Пластика

Wpl,x=8310.4 (см³)
Wpl,y=1184 (см³)
kpl,x=1.28 — коэффициент формы
kpl,y=1.66 — коэффициент формы

Жесткости

EA=4614400 (кН) — продольная
EIx=760229.02 (кН·м²) — изгибная
EIy=29405.81 (кН·м²) — изгибная
GIt=140.05 (кН·м²) — крутильная
GAx=798764.1 (кН) — сдвиговая
GAy=756595.81 (кН) — сдвиговая
EIω=5304.25 (кН·м⁴) — секториальная

Масс-инерционные

g=175.84 (кг/м) — погонная масса
Imx=28.97 (кг·м²/м) — погонный момент инерции массы
Imy=1.12 (кг·м²/м) — погонный момент инерции массы
Imp=30.09 (кг·м²/м) — полярный момент инерции массы
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