Расчет геометрических характеристик сечения


Рис.1 — Сечение с результатами расчета

Дата расчета: 15.10.2026, 21:10:51
Единицы длины: см
Единица силы: кН

Габариты и периметры

b=15 (см) — габарит по оси Ox
h=20 (см) — габарит по оси Oy
bu=9.3 (см) — габарит вдоль оси U
hv=23.42 (см) — габарит вдоль оси V
Pext=70 (см) — наружный периметр
Pint=0 (см) — внутренний периметр

Центры

xc=7.5 (см) — центр тяжести, по Ox
yc=10 (см) — центр тяжести, по Oy
xpc=7.5 (см) — пластический центр, по Ox
ypc=10 (см) — пластический центр, по Oy
xs=7.5 (см) — центр изгиба, по Ox
ys=10 (см) — центр изгиба, по Oy

Моменты инерции

Ixc=1931.33 (см⁴)
Iyc=282.83 (см⁴)
Ixyc=532 (см⁴) — центробежный
Ip=2214.17 (см⁴) — полярный

Главные оси

Iu=2088.11 (см⁴) — макс.
Iv=126.06 (см⁴) — мин.
α=-16.42 (°) — наклон главных осей

Радиусы инерции

ix=7.54 (см)
iy=2.88 (см)
iu=7.84 (см)
iv=1.93 (см)
ip=8.07 (см) — полярный

Моменты сопротивления

Wxc=193.13 (см³) — мин. по оси x
Wx+=193.13 (см³) — верхнее волокно
Wx−=193.13 (см³) — нижнее волокно
Wyc=37.71 (см³) — мин. по оси y
Wy+=37.71 (см³) — правое волокно
Wy−=37.71 (см³) — левое волокно
Wp=177.13 (см³) — полярный

Ядро сечения

ay+=5.68 (см) — ядровое расстояние, +y
ay−=5.68 (см) — ядровое расстояние, −y
ax+=1.11 (см) — ядровое расстояние, +x
ax−=1.11 (см) — ядровое расстояние, −x

Сдвиг

Sx=116.5 (см³) — статический момент полусечения
Sy=30.5 (см³) — статический момент полусечения
bx=1 (см) — ширина на уровне нейтральной оси
by=20 (см) — ширина на уровне нейтральной оси
WQx=16.58 (см²) — I·b/S (Журавский)
WQy=185.46 (см²) — I·b/S (Журавский)
Asx=11.96 (см²) — площадь сдвига (FEM)
Asy=17.67 (см²) — площадь сдвига (FEM)

Кручение

It=11.28 (см⁴) — свободное кручение
Iω=17000.48 (см⁶) — секториальный
Wt=0.9 (см³) — приближенно, It/rmax

Пластика

Wpl,x=233 (см³)
Wpl,y=61 (см³)
kpl,x=1.21 — коэффициент формы
kpl,y=1.62 — коэффициент формы

Жесткости

EA=700400 (кН) — продольная
EIx=3978.55 (кН·м²) — изгибная
EIy=582.64 (кН·м²) — изгибная
GIt=8.94 (кН·м²) — крутильная
GAx=94741.12 (кН) — сдвиговая
GAy=139963.84 (кН) — сдвиговая
EIω=3.5 (кН·м⁴) — секториальная

Масс-инерционные

g=26.69 (кг/м) — погонная масса
Imx=0.15 (кг·м²/м) — погонный момент инерции массы
Imy=0.02 (кг·м²/м) — погонный момент инерции массы
Imp=0.17 (кг·м²/м) — полярный момент инерции массы
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