Расчет геометрических характеристик сечения


Рис.1 — Сечение с результатами расчета

Дата расчета: 15.10.2026, 21:11:33
Единицы длины: см
Единица силы: кН

Центры

xc=50 (см) — центр тяжести, по Ox
yc=31.9 (см) — центр тяжести, по Oy
xs=50 (см) — центр изгиба, по Ox
ys=40.66 (см) — центр изгиба, по Oy

Моменты инерции

Ixc=77345.25 (см⁴)
Iyc=133839.48 (см⁴)
Ixyc=0 (см⁴) — центробежный

Главные оси

Iu=133839.48 (см⁴) — макс.
Iv=77345.25 (см⁴) — мин.
α=-90 (°) — наклон главных осей

Радиусы инерции

ix=15.64 (см)
iy=20.58 (см)
iu=20.58 (см)
iv=15.64 (см)

Моменты сопротивления

Wxc=2424.7 (см³) — мин. по оси x
Wyc=2676.79 (см³) — мин. по оси y

Армирование

As=19.01 (см²) — суммарная площадь арматуры
μ=0.95 (%) — коэффициент армирования (Aₛ / A_бетона)
As,min=2 (см²) — нормативный минимум армирования
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